请先阅读 SMPSKit帮助文档.chm
代码和编号都已经放在当前这个目录了，方便你使用,一次编辑一劳永逸
注意配置文件一定要放在程序当前目录下才可生效，程序已经自动生成了
20个文本，只需都对应的文本中写入你的公式和界面代码保存即可

另外补充说明：
1 编写代码的时候每一行的内容（变量和运算符）的个数不要超过50个，这50个
  不是指字符的个数（字数），而是变量（系统约定的或者自定义的）和运算符，
  比如 Vo 是两个字符，但是是一个变量，所以一般50个绰绰有余，再说写50个
  这么长也没有必要，太长的公式最好定义临时变量。
2 整个文本内容最大5000个（变量和运算符，不是指字数），肯定够用了。
3 里面的 CCM反激变换器 cfg.txt 里面有我编写的测试代码，可以和内置算法比较。
4 虽然程序已经有检查语法错误的功能，但是不可能全部检查到，如果计算有错,请检
  查你编写的公式，测试代码已经证明了程序算法是正确的，前提你编写正确，如果文
  本内存在程序没有检查到的错误 ，假如程序非法终止，可能就是你文本编写非法了。
  注意：
  Clk---漏感吸收电容(中间字母是L的小写，不要看成了数字1)
  Rlk---漏感吸收电阻；(中间字母是L的小写，不要看成了数字1)
  符号和变量等都是在英文输入法下输入。注释内容随便
  如果文本编辑感觉字体太小，可以在格式-字体里面调整，或者在其他工具编辑拷贝
