一台机子（WIN98系统下）多个IP 
先打开注册表编辑器，在 HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet \ServicesClass\NetTrans 这个目录下的几个目录（如000，001，002，003什么的是用于存储协议安装的情况），寻找主键 DriverDesc ，找到它的键值为"TCP/IP"的那个目录，修改该目录下的 IPAdress 和 IPMask 的两键。 
   例： 原 IPAdress 键值为 "210.34.50.16" 
IPMask 键值为 "255.255.255.0"  
则可以修改为：IPAdress 键值为 "210.34.50.16,210.34.50.253" 
IPMask 键值为 "255.255.255.0,255.255.255.0" 
表示你的机子同时拥有两个IP地址： 210.34.50.16 与 210.34.50.253  
这种方法也可用于多个IP，只要在键值里多加一个逗号再加入下一个IP及网关IP就可以了。  
