内网连接外网的方法：
打开PortTunnel点击ADD出现窗口在

potln         填上  7200                ：内网端口

BIND ADDRESS  填上  ***。***。***。***  ：你的外网IP

PORT OUT      填上  7200                ：需要影射的端口

ADDRESS OUT   填上  ***。***。***。***  ：你的内网IP

BUF SIZE（KB）填上  512                 ：或默认


其余的不要动，在做7100、7000、4000端口就可以了。

这样你的内网和外网就可以连通了而且内网的IP也不需要修改就直接进了。

修改SF文件方法：  

把SF的\Mud2\DBSrv200\!serverinfo.txt   
改IP：192.168.0.*** 公网ip 7200   
把SF的\Mud2\Logsrv\!addrtable.txt   
改IP：服务器名字 Line1-7 192.168.0.*** 192.168.0.*** 公网IP :7100   
把SF的\mud2\DBSrv200\!addrtable.txt   
127.0.0.1 局域网IP   
好了，现在可以启动SF了：   
一个一个文件打开。等全部运行了就OK了。   
客户端的设置：   
局域网用内部IP。广域网用外部IP就可以进入SF传奇了 
