//系统使用的变量列表，自定义的变量名字不要和他们一样，他们具体指那个窗口参考图片的内容

Po-输出功率                 Iin---初级电流平均值                
Vo-输出电压                 Ipkp--初级电流峰值                                                                               
Eff-效率                    Io---输出电流
VacMin-最低交流输入         Irmsp-初级电流有效值               
VacMax-最高交流输入         Iswe---需要的开关管额定电流   
VinMin--最低直流输入电压    VinMax--最高直流输入电压      
Vswm-开关管耐压             Ton---导通时间                     
Vswr-耐压余量               Cin---输入电容                     
f-   工作频率               Wa---面积乘积                     
Vdf--输出整流管压降         Ae---磁芯有效面积                   
r-纹波率                    Le----磁芯有效长度                  
Ptd----死区时间比例         Bpk---工作峰值磁通密度                  
Cmil-电流密度               Bsat--磁芯的饱和磁通密度           
Vopp---输出纹波             Irmss--次级电流有效值               
Ve----慈心体积              Ipks--次级电流峰值                  
Lp----初级电感量            Vdm---输出二极管耐压参数             
Ls----次级电感量            Idm---输出二极管电流参数
Np-----初级匝数             Co-----输出电容
Ns-----次级匝数             Vcm---输出电容耐压
Dp-----初级线径             Per--漏感占一次的百分比
Ds-----次级线径             Clk---漏感吸收电容(中间字母是小写的L，不要看成了1)
Zc-----气隙                 Rlk---漏感吸收电阻；(中间字母是小写的L，不要看成了1)
------------------------------------------------
IoMax---最大负载电流         Dmax--- 最大占空比
IoMin---最小负载电流         Kw-----窗口利用系数
fMin----最低频率             Ap-----磁芯面积乘积
Vsw-----开关管压降                
fMax-----最小电流处的最大频率 Dmax----最大占空比
VinMax---最低输入电压        Lo----输出电感(正激输出电感)
VinMin--- 最高输入电压       
DL-------绕线线径            DB------1/2△B
NL------绕线匝数             L-----电感量(DC-DC)   Ipk--电感电流峰值(dc-dc)
Duty-------占空比            Irms----电感电流有效值 Idrms--二极管有效电流
----------------------------------------------------------------------------






